**О несчастных случаях на лесозаготовках!**

Гомельское областное управление Департамента государственной инспекции труда информирует о несчастных случаях со смертельным исходом при выполнении лесосечных работ в организациях Гомельской области.

11 января 2019 года на делянке вблизи д. Киров Наровлянского района смертельно травмирован директор предприятия. Предварительно установлено, что потерпевший производил валку деревьев групповым способом: подпиливал несколько деревьев, а потом другим деревом сбивал оставленные недопиленные деревья. В очередной раз при валке дерева на стену леса одно из деревьев стало падать в противоположную подпилу сторону, при этом потерпевший визуально не контролировал падение деревьев, в результате чего был смертельно травмирован.

25 января 2019 года во время разработки лесосеки в квартале 71 Бриневского лесничества был смертельно травмирован обрубщик сучьев. Предварительно установлено, что при валке деревьев вальщиком леса спиливаемое дерево упало на потерпевшего, убиравшего порубочные остатки в опасной зоне (7,5 м от спиливаемого вальщиком леса дерева).

С учетом вышеизложенного в целях недопущения несчастных случаев на производстве при выполнении лесосечных работ **руководителям организаций**, осуществляющих лесосечные работы **необходимо**:

- обеспечить безусловное соблюдение требований Межотраслевых правил по охране труда в лесной, деревообрабатывающей промышленности и лесном хозяйстве, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 211/39;

- производство работ осуществлять в соответствии с технологической картой разработки лесосеки, с которой перед началом производства работ должны быть ознакомлены **под роспись** все работники, которым предстоит разрабатывать лесосеку;

- во время разработки лесосеки не допускать оставление недопиленных, подрубленных, зависших деревьев;

- обозначать опасную зону (территория в радиусе 50 м от места валки деревьев) знаками безопасности;

- не допускать валку деревьев при нахождении в опасной зоне людей, животных, машин и механизмов;

- усилить контроль должностными лицами организаций за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда, в том числе параметров спиливания;

- проводить внеплановые инструктажи по охране труда, внеочередную проверку знаний по вопросам охраны труда с работниками организаций, осуществляющими лесосечные работы.